**中国-东盟医疗保健合作中心(广西)直饮水机安装及租赁服务**

**采购需求**

**一、项目概况**

1. 预算价:299647元
2. 服务期:1年。

**二、供应商资格要求**

1.参与供应商必须具有独立承担民事责任的能力，具有有效的《营业执照》，市场监督管理部门有特定资格要求的，应满足特定资格要求；

2.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将被拒绝参与本次比选活动。

3.不接受联合体参与，不允许供应商对项目进行分包或转包。

**三、服务要求。**

注明：本采购项目中标注**▲**号的内容为实质性要求和条件，如果供应商服务响应表存在不响应或者负偏离，在符合性审查时将不予通过，响应无效。

1、租赁设备安装位置

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 位置 |
| 1 | 中国—东盟医疗保健合作中心（广西）1-26层，分批安装 |

1. 每层楼饮水点数量要求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 楼层 | 科室功能 | 饮水点数量（不可低于本数量） | 备注 |
| 26层 | 综合三病区 | 12个 | 病床8张+工作人员饮水 |
| 25层 | 综合病一、二病区 | 21个 | 病床 14 张+工作人员饮水 |
| 21层 | 中国-东盟老年心血管病区  | 46个 | 病床 56 张+工作人员饮水 |
| 20层 | 中国-东盟老年内分泌代谢病区  | 45个 | 病床 56 张+工作人员饮水 |
| 19层 | 中国-东盟老年神经内科病区  | 45个 | 病床 56 张+工作人员饮水 |
| 18层 | 中国-东盟老年呼吸病区 | 46个 | 病床 56 张+工作人员饮水 |
| 17层 | 中国-东盟老年消化病区 | 46个 | 病床 56 张+工作人员饮水 |
| 15层 | 中国-东盟心内一病区、心内二病区 | 42个 | 病床 92 张+工作人员饮水 |
| 14层 | 中国-东盟心胸外一病区、心胸外二病区 | 40个 | 病床 92张+工作人员饮水 |
| 13层 | 中国-心血管内科三病区 (46 床)、心胸外三病区病区 (46 床) | 40个 | 病床 92 张+工作人员饮水 |
| 10层 | 中国-东盟重症监护病区 | 17个 | CSICU 床位 31张+CCU 床位15张+工作人员饮水 |
|  9层 | 介入手术中心 | 2个  | 工作人员饮水 |
|  7层 | 手术室 | 2个 | 工作人员饮水 |
|  6层 | 手术室 | 2个 | 工作人员饮水 |
|  5层 | 中国-东盟临床医学培训教室、中国-东盟学术交流厅、中国-东盟远程医学中心、大学术厅(增设院史馆、接待厅) | 4个 | 以会议室为主，人流量较多 |
|  4层 | 中心供应室、血库 | 3个 | / |
|  3层 | 干部门诊、干部保健科 | 14个 | 公共区域+工作人员饮水 |
|  2层 | 医技科室: CT、磁共振、DR、骨密度、内镜诊疗; B 超  | 1个 | 公共区域+工作人员饮水 |
|  1层 | (1) 放射科;(2) 住院办理处、收费、取药； | 3个 | 公共区域+工作人员饮水 |
| 合计 |  | 430个 | / |

2、服务要求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | **服务要求** |
| **1** | 饮水机设备要求 | **▲1、**过滤工艺：过滤级别四级以上纯水RO过滤，RO≥1200G（PP棉+活性炭+压缩碳+RO反渗透）；（需提供证明材料）**▲**2、水效等级：一级水效；（需提供证明材料）**▲3、**卫生许可批件：具有省级以上卫生部门颁发的《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》；**▲**4、具有滤芯寿命显示功能；（需提供证明材料）5、物联管控功能：具有饮水设备物联网设备控制与监控系统，便于远距离监控（提供饮水设备控制系统计算机软件著作权登记证书复印件作为依据）。6、物联操作功能：具有IOT物联管理终端小程序，可在手机端查看设备运行状态，远程操控设备。**▲**7、供应商所投租赁设备须为同一品牌。 |
| **2** | 租赁服务要求 | 1、根据法律法规和有关安全技术规范以及饮水机产品安装使用维护说明书的要求，制定完善的维保计划、方案和饮水机管理制度。服务人员及技术人员需持有健康证书，且具有饮水设备维护的专业知识、熟悉饮水设备的设备工作原理和保养要求。2、质量保证：所选饮水机应保证符合国家颁布的产品技术标准，按照“产品说明书”规定的要求运输、保管、安装和使用。**▲**3、维保服务：供应商需服务人员为采购人提供服务，至少每2个月进行一次饮水机的检查维护及更换滤芯。**▲**4、对提供的设备及附属设施的安装调试、运行检查、维护养护、设备配置、设备维修（人为破坏除外）、设备更换、设备规范性和完整性检查等，由此产生的所有费用，由供应商负责。机子应贴ID码，后台系统应标注设备安装的详细位置(比如几楼几号病房)，每台设备贴数字编号，以便采购人管理。**▲**5、水质检测要求：（1）委托第三方检测机构进行检测。采购人对5%的饮水点进行抽检，由供应商委托第三方检测机构进行检测，出具水质检测报告（检测项目为浑浊度、色度、臭和味、肉眼可见物、总大肠菌群、粪大肠菌群等）。检测费用由供应商承担。检测时间：每批设备安装后、供水前，合同签订后第六个月，第十二个月，合同期内至少三次。（2）自行检测。合同期内，供应商配备行业认可的检测设备，至少自行检测水质3次，并根据采购人要求进行临时水质检测。（3）直饮水达到《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)标准，由于直饮水不达标造成的安全事故，由供应商负全责。**▲**6、饮水机故障第一时间处理，在接到用户电话故障后6小时内到现场处理，紧急情况应2小时到现场处理。供应商应确保饮水机配件齐全，突发情况有配件能够及时更换。保证采购人的饮用水及时供应；饮水机耗材定期上门更换；定期上门维保（维保内容包含：直饮水主机内部机件维护，含滤芯更换、故障排查、进排水的疏通；水路电路管路检测；直饮水机拆卸、搬迁、安装；其他应用技术说明与指导服务）。 7、在维护保养期间内，应按规定周期定期保养，每次更换滤芯保养工作完成后，应双方签名确认。维保期间落实现场安全防护措施，保证施工安全，工作结束应做到工完场清。8、直饮水机实行一机一服务卡管理，张贴饮水机右侧，滤芯更换情况一目了然。9、每个取水点附近，需做好“小心烫伤”等饮水标识。**▲**10、供应商安装前，需提供详细的安装进度计划及保证措施，包括工期、进度计划及安全保障措施、保证采购人正常办公环境。在安装过程中，供应商对其施工操作负责，供应商应确保工人施工安全，为工人购买意外险等保障措施，施工过程不允许造成装修、装饰破坏、结构破坏等，否则采购人有权要求其复原，并索赔相关损失。11、安装前采购人对直饮机进行质量检查，供应商应提供质量证明，不合格的产品不予安装。12、安装完毕后，供应商应及时通知采购人进行验收，验收不合格的产品应拆除，不得投入使用。 |
| **3** | 商务要求 | 1、租赁服务期：1年，自合同签订之日起1年。2、分批安装时间和地点：第一批设备于合同签订后30日内完成设备到货、安装调试等工作。剩余批次设备于自采购人通知之日起20日内完成设备到货、安装调试等工作。地点：南宁市青秀区双拥路6号。3、报价要求：报价金额应包含项目所有产品供货、运输、保管、安装、调试、垃圾清理、验收、设备安装维护，滤芯更换、水质检测、税费、租赁服务、培训服务等费用。报价不能超过预算价，超过预算价则响应无效。4、结算方式：签订合同后，第一批设备安装完毕后，供应商可申请支付合同服务费用的50%，采购人自材料审核完成之日起15个工作日内将费用汇至供应商指定账户。设备稳定运行六个月后，双方对考核表扣减费用进行核对后，剩余服务费按两个月支付一次，采购人自材料审核完成之日起15个工作日内将费用汇至供应商指定账户。计算方式：单台设备租赁日单价\*投入天数。5、验收标准：符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。 |

|  |
| --- |
| **服务考核表** |
| 项目名称： | 供应商名称： | 评价日期： |
| 序号 | 评价项 | 分值 | 指标 | 评分标准 | 得分 | 备注 |
| 1 | 水质检测报告 | 20 | 是否按时提供 | 每半年度按时提交检测报告，如有一次不符合质量要求，扣10分，以此类推。 |  |  |
| 2 | 检修和故障排除 | 20 | 是否按项目内容完成检修 | 按照承诺的维保内容进行直饮水机检修和故障排除，按时全部内容完成检修，满分。定期每少检查一项扣1分，以此类推。 |  |  |
| 3 | 滤芯更换服务管理 | 20 | 更换时间节点 | 按照承诺进行直饮水机的更换滤芯工作，按时完成，满分。更换时间延迟一天扣1分，以此类推。 |  |  |
| 4 | 快速响应 | 20 | 响应时间 | 快速响应365天\*24h电话报修及其它形式的报修服务。按照承诺的响应时间：响应时间每延迟半小时扣2分；到达现场时间每延迟1小时扣2分，以此类推。 |  |  |
| 5 | 服务人员专业度 | 10 | 服务及作业方式是否达标 | 出现达不到合同要求的服务/作业方式或流程不符合行业标准，或因人员严重违反工作纪律、出现违约行为影响采购人形象，给采购人带来负面影响，经采购人告诫仍不改正的，每次扣5分，以此类推。 |  |  |
| 6 | 执行力 | 10 | 对甲方书面指令、口头指令、突发任务配合度、响应度及执行度 | 响应速度一般，沟通不够主动或很少沟通，每次扣1分；不予配合，响应速度慢，对采购人的沟通要求无响应或严重滞后，每次扣5分。 |  |  |
| 满分 | 100分 |  |  |  |  |
| 考核小组签字： |
| 备注：后勤办公室每两个月对供应商进行验收考核，根据考核结果支付相应款项。1、考核结果分为：①良好、②一般、③不合格。2、考核得分：①大于等于95分的为良好；②80分至94分为一般；③小于80分的为不合格。3、考核结果使用：考核涉及的所有扣款，均在应付款项中扣除。①供应商应按良好的标准为采购人提供服务；②若考核结果为一般时，每扣除一分，采购人将按人民币500元整扣除；③当考核结果为不合格时，采购人要求按承诺的内容要求整改，整改不合格或拒不整改的，采购人有权解除合同。 |

**四、采购人联系方式**

名称：广西医科大学第一附属医院

地址：广西南宁市双拥路6号

联系方式：黄工，0771-5356589

**报价材料要求**

1.营业执照复印件

2.法定代表人身份证明或法人授权委托书及被授权人身份证明和联系方式；

3.报价表【报价不得高于预算价，仅一次报价】；

4.声明函、公司直接控股股东信息表、公司直接管理关系信息表

5、服务要求响应表

6.供应商自行根据评标方案提供评审资料。

**以上材料必须提交。**

备注：资料要求密封并加盖单位公章，所提交资料恕不退回，请按要求准备文件，如未按要求提供资料，视为不能响应需求。提交时间为2025年8月1日上午8:00—9:00，逾期不予受理（可提前提交）。递交或邮寄地址：广西南宁市青秀区中山街道广西医科大学附属小学正门，黄工0771-5356589。

**声明函**

致：\_广西医科大学第一附属医院

我方愿意参加贵方组织的中国-东盟医疗保健合作中心(广西)直饮水机安装及租赁服务项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交人，我方声明如下：

1.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等货物的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询货物的公司及其附属机构没有任何联系。其他关系详见“公司直接控股股东信息表”、“公司直接管理关系信息表”。

2.经查询，在“信用中国”和“中国政府采购网”网站我方未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、我方有以下行为之一的，同意贵方将我方列入不良行为记录：

1) 提供虚假材料谋取中标、成交的。

2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

3) 与我院工作人员、其他供应商或者招标代理机构恶意串通的。

4) 向我院工作人员、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

5) 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。

6) 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

7) 供应商向采购小组、竞争性谈判小组或者询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益。

8) 中标或者成交后无正当理由拒不与我院签订采购合同。

9) 供应商将采购合同分包、转包（采购合同未禁止分包、转包的除外）。

10) 供应商提供假冒伪劣产品。

11) 供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的。

12) 供应商擅自变更、中止或者终止采购合同。

13) 供应商直接或者间接从我院工作人员或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其报价文件或者响应文件。

14) 供应商按照我院或者采购代理机构的授意撤换、修改报价文件或者响应文件。

15) 供应商之间协商报价、技术方案等报价文件或者响应文件的实质性内容。

16) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加采购活动。

17) 供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交。

18) 供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交。

19) 供应商与我院或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

20) 在购销活动中给予医务人员“红包”“回扣”“提成”或任何形式的不当利益的。

21) 所经销的货物质量有问题，且不积极配合医院相关部门处理的。

22) 违法广告宣传、促销、误导消费等不良行为的。

23) 不按约定时间配送药品、医疗器械、耗材，尤其是急救类用品，影响临床正常使用的。

24) 在购销活动中不遵守保密规定、未经医院同意擅自将医院药品、医疗器械、耗材数据信息披露的。

25) 药品价格变动未及时向医院书面反馈，给医院或患者造成损失的。

26) 传播虚假信息，严重干扰医院正常工作程序，造成恶劣影响的。

27) 供应商与厂家恶意串通，故意提高药品、医疗器械、耗材供应价格的。

28) 法规、规章规定的其他政府采购严重违法失信行为。

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

供应商名称(公章)：

年月日

**公司直接控股股东信息表**

| **序号** | **直接控股股东名称** | **出资比例** | **身份证号码或者统一社会信用代码** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

供应商名称(公章)：

年月日

**公司直接管理关系信息表**

| **序号** | **直接管理关系单位名称** | **统一社会信用代码** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

供应商名称(公章)：

年 月 日

**服务要求响应表格式：**

**服务要求响应表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 采购文件要求 | 是否提供并响应 | 供应商的承诺或说明 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … | … |  |  |

法定代表人或委托代理人签字（或签章）：

供应商盖章： 日 期：

**项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

法定代表人或委托代理人签字（或签章）：

供应商盖章： 日 期：

**租赁费用报价单**

 金额单位：人民币（元）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 产地 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 租赁单价（元/日） | 天数（日） | 合计（元） |
| 1 | 设备名称1 |  |  |  |  |  | 365 |  |
| 2 | 设备名称2 |  |  |  |  |  | 365 |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 可增行 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目合计金额大写： ￥ |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其报价作无效标处理。

2、报价要求：报价金额应包含项目所有产品供货、运输、保管、安装、调试、垃圾清理、验收、设备安装维护，滤芯更换、水质检测、税费、租赁服务、培训服务等费用。报价不能超过预算价，超过预算价则响应无效。

供应商名称（盖章）：

日期： 年 月 日

**评分标准**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **项目** | **评分因素** | **评价内容及分项分值** |
| 价格分(30分) | 投标报价(30分) | 价格评分的计算方法如下：1、满足需求要求且报价价格最低的报价为评标基准价(D),其价格分为满分(30分);2、其他合格供应商的报价得分按如下公式计算：报价得分=(基准价/报价)×30; |
| 技术分（63分） | 产品参数性能分（3分） | 评定各技术指标的响应性。完全响应采购文件技术和规格要求得满分；标▲号指标为主要技术指标，必须满足；非▲号指标，有一项负偏离扣1分，扣完为止。 |
| 智能化服务（3分） | 为项目定制物联净水数据监控大屏，提供屏幕及安装服务，可以互联生成数据监控大屏，一张屏展示整个项目的机器数据，得3分。（必须提供饮水设备控制系统计算机软件著作权登记证书复印件，否则不计分）。 |
| 拟派服务人员能力（3分） | 供应商拟派的服务人员或专业技术人员中，1名人员持有电工作业证，得1分，满分3分。须提供拟派人员电工作业证明复印件，不提供不得分。 |
| 租赁服务方案（30分） | 按供应商的租赁服务方案和承诺中的维保计划书、安装维保能力、项目实施人员资质及经验、质保期、故障响应时间、备品备件供应、服务体系、人员培训、租赁服务点、技术人员情况、回访维护及其他租赁服务承诺等内容分为三档，由评审小组根据供应商提供的租赁服务方案进行评审：一档（10分）：提供简单租赁服务方案，满足采购文件租赁服务要求；有维保服务体系，有定期检查、保养安排，有培训计划，故障响应及维修满足基本要求，有设备质保承诺，拟投入维保人员工作经验满足要求、信誉一般，提供检前整修服务，有备品备件供应。二档（20分）：全部满足采购文件租赁服务要求，租赁服务体系较完善，定期检查、保养安排较详细，培训计划合理可行，故障响应及维修时间较短，有设备质保承诺，拟投入维保人员经验较丰富、信誉良好，提供完善的检前整修服务，备品备件供应较充裕。三档（30分）：全部满足甚至优于采购文件租赁服务要求，租赁服务体系完善，定期检查、保养安排详细，培训计划详尽，故障响应及维修时间短，有零配件储备供应，拟投入维保人员经验丰富、信誉好，提供完善的检前整修服务，有优惠条件，投标品牌在项目所在地有备品备件库。未提供租赁服务方案不得分。 |
| 安装方案能力分（15分） | 根据供应商提供的安装方案内容包括安装进度计划及保证工期、质量的技术措施，安全、文明施工措施、设备的安装调试等方面分为以下三档。一档（5分）：有针对本项目的安装方案，方案一般、描述简单，有实施日程表和人员安排，安装人员经验一般，且供应商针对本项目拟投入的安装人员数量不少于5人，具体实施步骤和要求描述较简单。二档（10分）：有针对本工程的安装方案，方案较先进、描述较详细、技术较成熟。有实施日程表和人员安排，安装人员经验较强，且供应商针对本项目拟投入的持证安装人员数量不少于10人，具体实施步骤和要求描述较详细。三档（15分）：有针对本工程的安装方案，方案先进、描述详细、技术成熟。有实施日程表和人员安排，安装人员经验强，且 供应商针对本项目拟投入的持证安装人员数量不少于15人，具体实施步骤和要求描述全面，职责分工明确，进度安排合理，可行性强。未提供安装方案不得分。 |
| 应急响应预案（9分） | 根据供应商提供的针对突发情况处理和事件建立的应急响应预案，对服务应急响应预案分为以下三档。一档（3分）：预案只能满足采购需求，针对性、可操作性一般；二档（6分）：在一档的基础上，饮水机故障第一时间处理，在接到用户电话故障后4小时内到现场处理，紧急情况应1.5小时到现场处理，预案相对全面、较详细、条理较清晰，针对性、可操作性较强；三档（9分）：在二档的基础上，饮水机故障第一时间处理，在接到用户电话故障后2小时内到现场处理，紧急情况应1小时到现场处理，预案全面、详细、条理清晰，针对性、可操作性强；无提供方案不得分。 |
| 商务分（7分） | 业绩分（3分） | 供应商2023年1月1日至响应文件递交截止时间具有同类项目业绩，每项得1分，满分3分。(响应文件提供合同复印件并加盖供应商单位公章，否则不计分，原件备查) |
| 企业资质（4分） | 供应商或本项目所投产品制造商提供具有食品接触卫生认证证书，得2分；具有产品责任险，得2分；提供以上资料复印件加盖供应商公章，否则不得分。 |
| 总分=1+2+3（100分） |

注：计分方法按四舍五入取至百分位。

候选人推荐原则：采购小组将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，报价文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人(另有约定的除外）